**ZAŁĄCZNIK NR.1 ZADANIE II**

**WYKAZ SPRZĘTU HYDRAULICZNEGO WEBER DO PRZEGLĄDU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZWA SPRZĘTU** | **TYP/MODEL** | **SERIA** | **UWAGI** |
| Agregat hydrauliczny | V 50 T + SAH 20 | 1705 |  |
| Nożyce hydrauliczne | RSX 200-107 PLUS | 1730 |  |
| Rozpieracz ramieniowy | SP 53 BS | 379 |  |
| Rozpieracz kolumnowy | RZT 2-1500 | 1737 |  |
| Agregat hydrauliczny | VECOSILENT | 438 |  |
| Nożyce hydrauliczne | RSX 160-50 | 423 |  |
| Rozpieracz ramieniowy | SP 43 XL | 381 |  |
| Rozpieracz kolumnowy | RZ 2 - 1290 | 1879 |  |
| Agregat hydrauliczny | V 50 ECO | 775 |  |
| Nożyce hydrauliczne | RSX 160-50 | 593 |  |
| Rozpieracz ramieniowy | SP 43 XL | 438 |  |
| Rozpieracz kolumnowy | RZ 2-1290 | 2073 |  |

Warunki Zamawiającej ( dot .załącznika 1 do zadania II)

- przegląd sprzętu hydraulicznego zgodnie z normą EN 13204

- wpis dopuszczenia do eksploatacji w książkach paszportowych sprzętu